**興達海洋基礎股份有限公司噴塗設備清單**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **噴塗設備** | | | |
| 編號 | 設備類別 | 設備名稱及詳細資訊 | 數量 |
| 1 | 水洗設備 | 高壓清洗機 480v 200ba | 5 |
| 2 | 高壓清洗機 480v 500bar | 3 |
| 3 | 汽油高壓清洗機(移動式) 250bar | 2 |
| 4 | 空壓機 | 復盛空壓機 | 4 |
| 6 | SAV+250A-10T | 1 |
| 7 | SA+250A-10T | 3 |
| 8 | 離心式空壓機TA3000 600HP | 1 |
| 9 | 離心式空壓機TA3000 350HP | 1 |
| 10 | 集塵機 | D棟大噴砂廠處理風量750CMM | 2 |
| 11 | D棟大噴砂廠處理風量375CMM | 3 |
| 12 | C棟小噴砂廠處理風量650CMM | 1 |
| 13 | C棟小噴砂廠處理風量225CMM | 2 |
| 14 | 除溼通風設備 | 冰水主機400HS | 3 |
| 15 | 冰水主機200HF | 1 |
| 16 | 空調箱(冷卻能力55RT) | 7 |
| 17 | 空調箱(冷卻能力65RT) | 5 |
| 18 | 空調箱(冷卻能力45RT) | 4 |
| 19 | 空調箱(冷卻能力53RT) | 1 |
| 20 | 空調箱(冷卻能力38RT) | 2 |
| 21 | 噴砂設備 | C左棟噴砂槍 | 12 |
| 22 | D左棟噴砂槍 | 12 |
| 23 | 噴砂回收設備 | D棟儲砂量200噸；處理量18噸/小時 | 3 |
| 24 | C棟儲砂量230噸；處理量18噸/小時 | 1 |
| 25 | 戶外除濕機 | DHC6000風量6000CMH；風壓3000PA | 4 |
| 26 | 40RT風量4000CMH；風壓2000PA | 4 |
| 27 | VOCs  處理設備 | D棟噴塗廠，處理風量800CMM | 1 |
| 28 | C棟噴塗廠，處理風量250CMM | 1 |